# V14.1 应用系统

V14.1.0 是围绕 V14.0 不变身份母版建立的应用层，不是 Logo 改版。它包含 60 个可编辑 SVG 母版、11 个类别，以及对应的应用与生产清单。模板只提供已批准的结构；项目事实、人物、合作关系、图片、数据、场地和生产条件仍需逐项审核。

## 三种表达模式

- **Exhibition / 展陈**：用于品牌级海报、重要发布、展览、舞台、门头和机构性场合。Gallery Frame、空间留白与材料层次最完整；每个画面只设一个主角。
- **Connect / 连接**：用于信纸、名片、邮件、社交、证件、导视和日常活动触点。优先清晰、可读、响应式和低制作负担，不强制使用完整画框。
- **Proof / 证据**：用于报告、数据页、证书、案例、展签和成果传播。数字必须同时写明定义、范围、时间、来源、负责人和限制，不把示意值发布成真实成果。

模式可以在同一项目中分工，但不能在一个版面中堆叠三套语气。先确定信息目标，再选择最接近的 V14.1 母版。

## 60 个模板、11 个类别

| 类别 | 数量 | 主要触点 |
|---|---:|---|
| Stationery | 11 | 中英信纸、续页、新闻稿、负责人简介、文件夹、信封、便笺 |
| Business cards | 3 | 中英正面与双语背面 |
| Certificates | 3 | 中文、英文、双语 A4 横版证书 |
| Reports | 3 | 封面、目录、数据证据页 |
| Campaign | 7 | A1/A2、Gallery Frame、4:5、1:1、9:16、证据帖 |
| Digital | 7 | 演示封面/章节/数据页、邮件、视频结尾、虚拟背景 |
| Environment | 14 | 舞台、屏幕、媒体墙、易拉宝、导视、接待台、讲台、门头、展签等 |
| Events | 2 | 活动手册与 32:9 超宽 LED |
| Credentials | 4 | 活动证、员工证、证件背面、挂绳 |
| Partnerships | 2 | 单一合作方与多层级赞助组合 |
| Merchandise | 4 | 帆布袋、笔记本、水瓶贴、徽章 |

完整文件索引与选择规则见 [application-library.md](application-library.md)。机器可读信息以 `assets/spec/application-matrix-v14.1.json` 为准；生产注意事项以 `assets/applications/PRODUCTION_MANIFEST.csv` 为准。

## 通用构图规则

- 先选一个信息主角：标题、影像、数字或被画框呈现的 H；不要让 Logo、照片、数据和多个行动按钮彼此争夺。
- Reference Red 只承担 H、关键编号、单一数据或一个动作信号。Gallery Ink、Graphite、Pure White 和 Mat White 承担大面积结构。
- Gallery Frame 是 Exhibition 模式的版式容器，不是每个触点的装饰边框。Connect 和 Proof 可以只继承精确边界、铭牌、索引与留白。
- 图片优先使用已获授权的真实教育、科技、城市与协作场景；未成年人、肖像、场地和作品图片必须有对应许可。概念图必须标注。
- 中文与英文按内容层级独立排版，不逐行硬挤对译；双语场景先确定主语言，再设次级语言。

## 重点应用规则

### 信纸、名片、报告与证书

正式文件使用清楚的基线、页边距和固定信息区。数据页只高亮一组红色数据；封面与证书只保留一个身份主角。签名、证书编号、验证地址、法定名称、个人资料和成果数据必须由业务负责人确认。黑白办公环境不能把 H 自动转为黑或灰；无法保留红色时，使用不含标志的文字版并申请工艺批准。

### 海报、社交与数字触点

A1/A2 与 4:5/1:1/9:16 各自使用对应母版，不用自由缩放代替重排。社交平台发布前测试头像、标题、字幕和平台控件裁切；邮件签名必须以可访问 HTML 文字重建，不能整块栅格化；视频结尾保持 H 静止，仅让内容、框架或字幕进入。

### Backdrop、易拉宝、LED 与环境

模板是图形立面或内容母版，不是结构工程图。制作前取得场地尺寸、观看距离、屏幕像素图、拼缝、灯光、摄影机位、人员安全区、消防、无障碍和搭建规定。Backdrop 与媒体墙把人物头部和主 Logo 错开；易拉宝预留底座吃画；导视优先方向、目的地和可读距离，不能以装饰取代信息。

### 合作方与周边

合作标志按视觉高度对齐，保持至少 `0.75H` 间距，并写清关系。不得把合作方名称并入 HSKB 母标，也不得暗示未获授权的背书。周边必须在实际材料上打样；刺绣、织带、珐琅或单色工艺若不能保留红色 H，应暂停并申请授权工艺变体，不得自行改色或简化。

## 优先级

- **P0（36 个）**：日常发布与机构沟通的基础触点。可在内容、许可、可访问性和输出检查通过后发布；涉及外部印刷时仍需色样。
- **P1（24 个）**：大幅面、环境、活动、周边或复杂制造触点。必须取得供应商规格、实物或现场打样、安装与安全批准，不能把 SVG 直接视为生产文件。

完整的 P0/P1 流程、输出格式和签核门槛见 [production-workflow.md](production-workflow.md)。
