# HSKB V14.1 生产与打样规范

## 1. 文件状态

`assets/applications/` 中的 SVG 是可编辑版式母版，不是自动可下单的最终生产文件。每项应用同时受 `APPLICATION_CATALOG.json`、`APPLICATION_MANIFEST.csv`、`PRODUCTION_MANIFEST.csv` 和本文件约束。

- `P0`：尺寸和信息结构稳定，可进入真实内容编辑与内部审批。
- `P1`：必须先取得供应商刀模、结构图、原生像素图、材料样本或现场尺寸。
- `layout-master`：确认版式意图；不等于 PDF/X、可施工图、可播放媒体或合规成品。

## 2. 不可协商的母标要求

- 只从 `assets/logo/` 置入标志；不得从预览 PNG、网页截图或 Mockup 复制。
- H 纵横比固定为 1020:1019，Reference Red 固定为数字生产值 `#FF2F2D`；不得重新描摹、光学居中或改变切口。
- 深色场景使用 approved reversed lock-up，但 H 仍为红色；不得自动生成白 H、黑 H、专色单色 H 或金属 H。
- 所有公开商业、商标、商品化和第三方授权用途继续受 `RIGHTS_AND_PROVENANCE.md` 的权利门槛限制。

## 3. 印刷文件

1. 取得印刷商的成品尺寸、出血、装订、折线、刀模和色彩配置。
2. 将 SVG 置入专业排版/矢量软件，保留 H 的原始嵌入数据与比例。
3. 替换全部占位文字、图片、二维码、签名与伙伴标志，并完成授权。
4. 中文长标题、英文长名称、电话号码、地址、双语段落、表格与脚注必须做压力测试。
5. 在供应商 ICC 下转换并输出其要求的 PDF/X；不要把网页 sRGB 数值直接声明为未经打样的专色。
6. 检查字体嵌入/转曲、图片有效分辨率、叠印、透明度、细线、黑版和裁切。
7. 完成屏幕软打样、合同数码样或湿样，并在目标纸材/工艺上确认 Reference Red 与 Gallery Ink 的关系。

## 4. 大幅面、Backdrop、易拉宝与导视

- 现场复尺并记录可见区域、硬件裁切、接缝、包边、底座、观看距离、摄像机裁切、灯光与屏幕比例。
- 舞台背板与 LED 屏保留人物安全区；演讲台、接待台和入口需结合实际人体与镜头尺度判断标志大小。
- 导视必须测试字高、箭头、对比、安装高度、可触达性、盲文/触觉需求、无障碍路线和紧急信息。
- 门架、吊旗、围挡和立体结构必须由合资格供应商/工程人员负责结构、风荷载、消防、逃生、固定和场地审批。
- 二维码只用于近距离场景，并在真实设备、网络和最终落地页上测试。

## 5. LED、视频与数字输出

- 取得原生处理器画布、物理像素图、拼缝、缩放方式、色温和黑位；不要只按“16:9”或“超宽屏”猜尺寸。
- LED 现场测试 Reference Red、Gallery Ink、细线、低亮度灰阶、边缘裁切和摄像机摩尔纹。
- 视频使用真实授权音乐/影像，提供字幕和必要的音频描述；H 不参与变形动效。
- 社交媒体检查平台头像、用户名、标题、字幕、回复区和按钮遮挡；导出尺寸不代表安全区自动正确。
- 邮件中的文字必须以可访问 HTML 实现，不能把整封邮件或完整签名做成一张图。

## 6. 证书、证件与个人资料

- 证书编号、姓名、课程/项目名称、签署人、日期和验证链接来自受控数据源。
- 证件二维码不得直接暴露敏感个人数据；权限、员工/参与者身份和有效期由活动登记系统管理。
- 新闻稿、人物简介、引语、头衔、肖像和履历必须由内容责任人及当事人确认。
- 未成年人姓名、照片、作品和成果遵循同意、最小披露、保存期限与撤回机制。

## 7. 合作品牌

- 只使用合作方提供或批准的原始标志文件，保留双方净空，按视觉高度而非文件边界平衡。
- 单一伙伴组合至少保留 `0.75H` 视觉间距；多伙伴顺序只由签署协议中的层级决定。
- 所有画面写明真实关系，如“主办、联合主办、支持、赞助、场地伙伴”；不得通过靠近或等大暗示不存在的背书。
- 媒体墙、赞助条、海报、网站和新闻稿必须使用同一份伙伴版本与审批记录。

## 8. 材料与周边

- 先确认真实业务用途、数量、预算、使用周期和环境，再决定是否生产周边。
- 手提袋、笔记本、水瓶与徽章必须在实际材料、曲面、缝边、扣件、清洗和耐久条件下打样。
- 优先选择耐用、可重复使用、来源可说明的材料；避免为了填满 VI 手册而制造无用途物品。
- Envato 或其他模板市场只用于品类检查；非独占图形、图标、Logo 或独特模板构图不得进入 HSKB 核心或拟注册资产。

## 9. 最终发布检查

- [ ] 文件名、应用版本、日期与责任人正确。
- [ ] H 的比例、色值、方向、净空和嵌入哈希未变。
- [ ] 所有占位文字、示意数字和占位 QR 已替换。
- [ ] 事实、数据、合作关系、引语与翻译已批准。
- [ ] 图片、字体、人物、学生作品、伙伴标志与场地已授权。
- [ ] 成品尺寸、出血、安全区、接缝、硬件与结构已确认。
- [ ] 颜色、材料、屏幕、观看距离、摄像机和无障碍已实测。
- [ ] 最终输出、打样、审批与归档文件可追溯。

完成以上检查后，才可将 `layout-master; proof-required` 更新为已批准的具体成品状态。
